CHECKLIST LANSARE

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Pornește hardware-ul balonului |  |
| 1. Așteaptă de la stația de sol confirmarea primirii mesajelor APRS și SMS |  |
| 1. Așteaptă de la stația de sol confirmarea funcționării corecte a senzorilor |  |
| 1. Verificare robineți reductori He ( inchis) |  |
| 1. Montare reductor |  |
| 1. Deschidere robinet înalta presiune |  |
| 1. Verificare etanseitate ( + corectare in caz că trebuie ) |  |
| 1. Conectare butelie He la gura de umplere |  |
| 1. Deschidere robinet joasă presiune |  |
| 1. Verificare etanseitate la furtune și la gura de umplere |  |
| 1. Umple balonul cu He |  |
| 1. Verificare Nozzle Lift |  |
| 1. Etanșarea gurii balonului |  |
| 1. Extragere gura de umplere |  |
| 1. Finalizarea legaturii de etanșarea si reverificarea legaturii liniei de payload |  |
| 1. Reconfirmare de la stația de sol a funcționării corecte a comunicațiilor și senzorilor |  |
| 1. Lansează ! |  |

Semnatura celui ce a facut verificarile și numele în clar: